##### **Formulier 0740.1 Acceptatiereglement**

Voor het breken van steenachtige materialen heeft Peelen Harskamp B.V. het volgende acceptatiereglement opgesteld:

**Art. 1 Toepassingsgebied**

1.1 Dit reglement is van toepassing op de acceptatie van aan te bieden steenachtige materialen.

1.2 Op dit acceptatiereglement is de asbest zorgvuldigheidsmodule van toepassing zoals deze is opgenomen in bijlage C van de BRL 2506.

**Art. 2 Definities**

2.1 Aanbieder: degene door wie of namens wie bouw- en sloopafval wordt aangeboden.

2.2 Vervoerder: degene, die het BSA aanvoert.

2.3 Chef acceptant: degene, die het beheer heeft over de breekinstallatie of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

**Art. 3 Geldigheid**

3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van materialen op de mobiele breeklocatie. Door het aanbieden van de materialen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.

3.2Afwijkingen in het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de directie van Peelen Harskamp B.V. zijn aanvaard. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met de vigerende wettelijke bepalingen.

**Art. 4 Beheer en exploitatie**

4.1 Peelen Harskamp B.V. is gevestigd aan de Stroe Allee 3 te Harskamp en wordt geleid door de heer Peelen.

4.2 Breekactiviteiten vinden plaatsen op de bovengenoemde locatie en op plaatsen waar de materialen zijn vrijgekomen en/of opgeslagen.

**Art. 5 Aanbieden en acceptatie**

5.1 De directie of chef breker beoordeelt of de materialen geschikt zijn om te

 breken. Hierbij wordt uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte

 informatie en de door de chef breker uitgevoerde inspectie. Bij twijfel wordt

 er gehandeld volgens artikel 7.2. De chef breker is ten allen tijde gerechtigd de

 materialen te weigeren.

5.2 Geaccepteerd worden alle steenachtige materialen die voor breken in

 aanmerking komen. Hieronder vallen:

* Betonpuin
* Metselwerkpuin;
* Gemengd puin;
* Opgebroken verhardingsmaterialen.

**Art. 6 Geweigerde partijen**

6.1 Aangeboden materialen welke zijn verontreinigd met (gevaarlijke) afvalstoffen worden niet geaccepteerd, volgens de BAGA zijn dit o.a.:

 Accu’s Lampen Asbest en asbesthoudend afval

 Batterijen Coatings Loodhoudend materiaal

 Olie en vetten Poetsdoeken Teerhoudend asfalt

 PUR-schuimbussen Verf (Verontreinigde) grond

 Verontreinigde grond Grond Dakbedekkingmaterialen

6.2 Aangeboden steenachtige materialen welke fysiek zijn verontreinigd met andere dan steenachtige stoffen, worden niet geaccepteerd (> 1% m/m) of

 (> 1% v/v).

6.3 Niet geaccepteerd worden puinfracties van:

 Rookkanalen of schoorstenen Zand (> 5% m/m) of (> 1% v/v)

 Glas Hout (> 1% m/m) of (> 1% v/v)

 Steengaas Huisvuil

 Puin, afkomstig uit brandschade Minerale olie

 Gasbeton Gips

**Art. 7 Afhandeling van niet geaccepteerde partijen**

7.1 Materialen welke niet zijn geaccepteerd, worden niet gebroken.

7.2 In overleg met de opdrachtgever wordt er naar een oplossing gezocht.

 Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met de vigerende

 wettelijke bepalingen.

**Art. 8 BRL 2506 garantie en aansprakelijkheid**

8.1 Peelen Harskamp B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade ten gevolge van het betreden van de aangegeven veiligheidszone om de breker.

8.2 De opdrachtgever mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van het

 breekproces verstoren/belemmeren.

**Art. 9 Geschillen**

9.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

9.2 De behandeling van geschillen, dit reglement betreffend, wordt uitgevoerd

 door de heer Peelen.